mygps_gpx2dxf 도움말
────────────────────────────
프로그램 이름 : mygps_gpx2dxf
기능 : GPX 파일을 DXF 도면 파일로 변환
────────────────────────────

1. 이 프로그램은 무엇을 하나요?

이 프로그램은 GPS에서 기록한 GPX 파일을 캐드(AutoCAD 등)에서 열 수 있는 DXF 파일로 변환해 주는 도구입니다.

다음과 같은 데이터가 변환됩니다.

GPX의 웨이포인트(Waypoint) → 점(POINT)
GPX의 트랙(Track) / 루트(Route) → 선(POLYLINE)

필요하면 이름(문자) 도 함께 출력
측량, 농지 측정, 임도·트랙 도면 작성 등에 사용할 수 있습니다.

2. 사용 순서 (아주 중요)

① GPX 파일 선택
[찾기] 버튼을 눌러 GPX 파일을 선택합니다.
보통 GPS, RTK, 스마트폰 앱에서 저장한 .gpx 파일입니다.

② DXF 저장 위치 확인
GPX 파일을 선택하면 자동으로 DXF 저장 이름이 만들어집니다.
필요하면 [저장] 버튼으로 위치를 바꿀 수 있습니다.

③ 좌표계(EPSG) 선택

출력할 도면의 좌표계를 선택합니다.


자주 쓰는 예:

GRS-80 기준을 사용하는 지금 가장 많이 사용되고 있는 TM 좌표계 
구분 (원점),EPSG 코드,중앙 자오선 (Lon),원점 위도 (Lat),X 가산수치 (False Easting),Y 가산수치 (False Northing),사용 지역
서부 원점,EPSG:5185,125.0° E,38.0° N,"200,000 m","600,000 m","서해 5도, 전남/충남 서해안"
중부 원점,EPSG:5186,127.0° E,38.0° N,"200,000 m","600,000 m","서울, 경기, 충청, 전라, 강원 영서"
동부 원점,EPSG:5187,129.0° E,38.0° N,"200,000 m","600,000 m","경상도, 강원 영동(동해안)"
동해 원점,EPSG:5188,131.0° E,38.0° N,"200,000 m","600,000 m","울릉도, 독도"

주 지적도에 사용된 좌표계

원점 (Belt),EPSG 코드,중앙 자오선 (Lon),사용 지역
서부원점,EPSG:5173,125.00289...°,서해 5도 등 서쪽 도서지역
중부원점,EPSG:5174,127.00289...°,"경기, 충청, 전라, 강원 영서 등"
동부원점,EPSG:5176,129.00289...°,"경상도, 강원 영동(동해안), 부산, 울산"

5179 : UTM-K (한국 통합 좌표계 ) EPSG:5179+proj=tmerc +lat_0=38 +lon_0=127.5 +k=0.9996 +x_0=1000000 +y_0=2000000 +ellps=GRS80 +units=m +no_defs 

32652 : UTM 52N (주로 해도에 사용됩니다)

4326 : 위경도 그대로 (경위도)

※ 잘 모르면 5186이나 5174를  선택하세요. 만약 데이터 수집한곳이 동경128도 보다 큰 값이면 5187(동부원점)이나 구지적도를 사용하는경우 5176(동부원점)을 사용합니다


3. 레이어 설정이란?

DXF 도면에서는 데이터가 “레이어”로 나뉩니다.

점 레이어 : 웨이포인트(POINT)
선 레이어 : 트랙/루트(LINE)
문자 레이어 : 이름, 라벨(TEXT)

레이어 이름은 자유롭게 바꿀 수 있습니다.
(예: POINT_GPS, TRACK_LINE, LABEL_TEXT 등)

4. 문자(텍스트) 설정
● 문자 크기

도면에서 보이는 글자 크기입니다.

일반적으로 2.0 ~ 3.0 이 적당합니다.

● 문자 색상

#RRGGBB 형식의 색상 코드입니다.

예:

#000000 : 검정
#FF0000 : 빨강
#0000FF : 파랑

[선택] 버튼을 눌러 직접 고를 수도 있습니다.

● 점 이름 출력

체크하면 GPX 웨이포인트의 이름이 도면에 표시됩니다.
필요 없으면 체크 해제하세요.

5. 선(트랙) 설정
● 선 색상

트랙/루트 선의 색상입니다.

● Lineweight (mm)
캐드의 선 두께 설정값입니다.

예: 0.25, 0.35, 0.50

⚠️ 주의
AutoCAD에서 선 두께가 보이려면
[LWT] (Lineweight 표시) 가 켜져 있어야 합니다.

● Polyline 폭 (mm)

선 자체에 실제 폭을 주는 옵션입니다.
0 : 사용 안 함

0.3 ~ 1.0 : 확실히 두꺼운 선으로 보임

👉 선이 잘 안 보이면
Polyline 폭에 0.5 정도 입력해 보세요.

6. 선 라벨(이름) 출력

여기에 글자를 입력하면
각 트랙 선의 중간 위치에 문자로 표시됩니다.

예:

TRACK
농지경계
임도
비워두면 선 이름은 출력되지 않습니다.

7. 변환 실행 방법

모든 설정이 끝났으면

▶ [변환 실행 (GPX → DXF)] 버튼을 누르세요.

변환이 완료되면:

DXF 파일이 생성됩니다.
캐드(AutoCAD, ZWCAD, GstarCAD 등)에서 열 수 있습니다.

8. 자주 발생하는 문제
Q1. 선 두께가 안 보입니다

AutoCAD에서 LWT 버튼이 꺼져 있을 수 있습니다

또는 Polyline 폭(mm)을 0.5 이상으로 설정해 보세요.

Q2. 위치가 이상합니다

좌표계(EPSG)를 잘못 선택했을 가능성이 큽니다.
보통 한국에서는 5186이나 5174 가 맞습니다.

Q3. help.txt가 안 보인다고 나옵니다

help.txt 파일이
mygps_gpx2dxf.py (또는 exe) 와 같은 폴더에 있는지 확인하세요.

9. 추천 설정 (처음 쓰는 분)

EPSG : GRS-80중부원점 5186, 동부원점 5187 , 한국전체 중부원점 기준 5179
문자 크기 : 2.5
문자 색상 : #000000
선 색상 : #0000FF
Lineweight : 0.25
Polyline 폭 : 0.5
10. 제작 및 활용

프로그램 제작/커스터마이징: MYGPS.co.kr  

측량, 농업, 임도, 트랙 도면 작성에 자유롭게 사용 가능

