[DXF → GeoJSON 변환기 도움말]

1) 입력 DXF 좌표계(EPSG)를 선택하세요.
   - 5185/5186/5187/5188: 한국 TM
   - 4326: 경위도

2) 출력 GeoJSON은 EPSG:4326 (경도,위도)로 저장됩니다.

3) TEXT/MTEXT는 GeoJSON Point로 저장되며,
   properties.label에 텍스트가 들어갑니다.

4) geoJSON 파일은 MYGPS에서 개발한 RTK NAV PRO에서 배경지도는 지적도로 놓고
    GeoJSON 파일은 참고선으로 작업 영역을 표시하는용도로 사용하면 좋습니다.

프로그램에서의 사용법 :  https://youtu.be/0YH_E0lZnK4?si=rOIjU4K3lXtvwiE2 

